ONWA – KS-33R
KS-33R
INSTRUKCJA OBSŁUGI  (skrócona)
AIS MOB
ONWA AIS MOB jest osobistym nadajnikiem AIS, służącym do wzywania pomocy w wypadku, gdy nastąpi nieoczekiwane wypadnięcie do wody. Jest lekki i kompaktowy. Przeznaczony do noszenia przez wszystkich członków załogi i może być zamontowany w kamizelce ratunkowej. Urządzenie aktywowane transmituje pozycję GPS do wszystkich jednostek i stacji (w obrębie max do 4mil morskich) w celu uzyskania szybkiej akcji ratowniczej w sytuacji zagrożenia życia. Każdy AIS MOB zakodowany jest w unikalny numer ID (MMSI). Aby ułatwić poszukiwanie, urządzenia wyposażone jest w bardzo jasne światło LED oraz buzzer. Bateria litowa zapewnia po aktywacji minimum 24 godz. ciągłej pracy. 
Specyfikacja (niektóre dane)
Wodoodporność : IPX7
Temperatura pracy : -20 do 55 st. C
Bateria: Litowo-magnezowa (7 lat – składowanie)
Częstotliwość : 161.975 & 162.025 MHz
Moc: 2W
Zasięg:  4nm (typowo)
GPS : 50 kanałowy
Aktualizacja pozycji GPS : co 1 minutę
Rozmiar: 24 x 50 x 130mm
Waga: 120g

Podczas aktywacji urządzenia należy zwrócić uwagę na miejsce na obudowie z napisem GPS ZONE, które nie powinno być zasłonięte. SHORT TEST powinien być przeprowadzony raz na miesiąc.
SHORT TEST
Szybkie sprawdzenie stanu baterii. Przycisnąć na 5 sec. „OFF” . Jeśli LED zaświeci 3 razy oznacza baterię w pełni naładowaną, jeśli 2 razy – 75 %, jeden raz – 50 %. Gdy LED nie zaświeci się bateria jest całkowicie zużyta.
LONG TEST
Test dotyczy całościowego sprawdzenia urządzenia.
· Znajdź obszar z widokiem na niebo.
· Naciśnij i przytrzymaj na 10 sek. ”OFF” aż zaświeci się LED na 2 sec.
· Urządzenie będzie świeciło co 1 sek. do czasu uzyskania korekty GPS
· Trzy długie błyski LED wskazują, że test jest zakończony pozytywnie. Jeśli błyski się nie pojawią oznacza to, że test się nie powiódł.
· Jeśli LONG TEST nie powiódł się, wykonaj go jeszcze raz. Jeśli i tym razem wynik testu jest taki sam zwróć urządzenie do autoryzowanego serwisu.

AKTYWACJA W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA
Pociągnij mocno za zrywkę z napisem „PULL – in case of emergency”. Spowoduje to wysunięcie się nakładki zabezpieczającej z napisem „ONWA” i natychmiastowe uruchomienie urządzenia. Pozwól, aby antena się wyprostowała i skieruj ją pionowo w stronę nieba. W tym czasie powinieneś usłyszeć krótki dźwięk oraz zobaczyć błysk światła – co oznacza, że urządzenie została aktywowane w trybie wzywania pomocy.
Uwaga : szybkie błyski oznaczają, że pozycja GPS jest jeszcze nie ustalona. Wolne błyski oznaczają ustalenie pozycji GPS.
WYŁĄCZENIE I ZATRZYMANIE NADAWANIA SYGNAŁY W NIEBEZPIECZEŃSTWIE
· Zwiń antenę do poprzedniej pozycji i załóż w swoje miejsce zasuwkę (ONWA)
· Naciśnij i przytrzymaj „OFF” przez 3 sek.


Wszelkie prace serwisowe takie, które wymagają demontażu, wymiany baterii itp. mogą być przeprowadzone tylko w autoryzowanej stacji.
